小报告厅音响设备操作说明

1.把机柜总电源插头连接到墙面插座上，先打开“电源1”的开关，等“电源1”指示灯全部点亮后再打开“电源2”的开关。

2.通过调音台的推子来控制会场音量大小慢慢的由下往上推，声音由小变大。

3.会议结束后，先关闭“电源2”的开关等8路电源指示灯都熄灭后，再关闭“电源1”的开关，最后从墙面插座拔下总电源插头。